* Mesure de la tension : Voltmètre
* Mesure du courant : Ampèrmètre
* Comparer la tension mesurée à la tension nominale de la batterie.
* Convertir la tension mesurée en pourcentage restant
* Transmission donnée vers esp32
* Conversion donnée CAN
* Affichage sur LCD, moniteur série

Exemple :

| Tension | Pourcentage de capacité restante |
| --- | --- |
| 12V | 100% |
| 6V | 50% |
| 0V | 0% |