Pilotage des moteurs :

* Pont en H
  + Transistor
* Programmation
  + 2 sens de rotation